新增备车
一个「数字化资产ONEOS运管平台」中的「新增」模块
1.面包屑：
1.1.运维管理-车辆业务-备车管理-新增

2.表单：
2.1.车牌号：必选项，选择器，支持从输入框内输入内容进行模糊搜索，默认拉取「车牌管理」中所有「车牌号」；
2.2.车辆类型：输入框禁用，选择车牌号后自动拉取该车牌号对应「车辆类型」；
2.3.品牌：输入框禁用，选择车牌号后自动拉取该车牌号对应「品牌」；
2.4.型号：输入框禁用，选择车牌号后自动拉取该车牌号对应「型号」
2.5.车辆识别代码：输入框禁用，选择车牌号后自动拉取该车牌号「车辆识别代码」；
2.6.车身广告及放大字：开关，选择车辆后拉取该车辆「后装设备」「车身广告」，如果该车辆有「车身广告」则勾选为开，如果无则勾选为无。同时如果手动进行操作，会同步到「后装设备」「车身广告」中，安装时间以该条备车记录提交成功为准；
2.7.广告照片：图片上传，最多支持上传1张图片，支持主流照片格式。上传后，上传按钮切换为显示已上传图片缩略图，支持点击预览和删除，删除后，切换为上传按钮；
2.8.放大字照片：图片上传，最多支持上传1张图片，支持主流照片格式。上传后，上传按钮切换为显示已上传图片缩略图，支持点击预览和删除，删除后，切换为上传按钮；
2.8.尾板：开关，选择车辆后拉取该车辆「后装设备」「尾板」，如果该车辆有「尾板」则勾选为开，如果无则勾选为无。同时如果手动进行操作，会同步到「后装设备」「尾板」中，安装时间以该条备车记录提交成功为准；
2.9.备胎照片：图片上传，最多支持上传1张图片，支持主流照片格式。上传时弹出卡片，提示正在识别中，请勿关闭页面，之后卡片左侧显示备胎照片，右侧输入框显示识别出的胎纹深度，后缀单位为mm，点击卡片中确认按钮，反写至备胎胎纹深度字段下；
2.10.备胎胎纹深度：输入框，反写备胎照片OCR识别胎纹深度结果，支持修改；
2.11.瑕疵：图片上传，最多支持上传4张图片，支持主流照片格式。上传后，上传按钮后方横排显示已上传图片缩略图，支持点击预览和删除；
2.12.车辆检查：按钮，文字为备车检查单，点击右侧展开抽屉，抽屉内显示列表，字段为类别、检查项目、选择、备注；
     2.11.1.类别：分为车灯、仪表盘、驾驶室、轮胎、液位检查、外观检查、车辆外观、其他、随车工具、随车证件、整车、燃料电池系统、冷机、制动系统；
     2.11.2.检查项目：车灯类别对应（大灯、转向灯、小灯、示廓灯、刹车灯、倒车灯、牌照灯、防雾灯、室内灯）、仪表盘对应（氢系统指示、电控系统指示、数值清晰准确、故障报警灯）、驾驶室对应（点烟器、车窗升降、按键开关、雨刮器、内后视镜是否正常、内/外门把手、安全带、空调冷暖风、仪表盘、门锁功能、手刹、车钥匙功能是否正常、喇叭、音响功能、遮阳板、主副驾座椅、方向盘、内饰干净整洁）
     2.11.3.检查情况：其他项为开关，在检查项目每项后方显示，默认为开，可手动进行关闭，轮胎为输入框，提示请输入胎纹深度；
     2.11.4.备注：输入框；
2.12.下方为提交和保存；
     2.12.1.提交：点击提交，toast提示：备车成功，同时保存该条数据并跳转至「备车管理」「已完成」；
     2.12.2.保存：点击保存，toast提示：暂存成功，同时保存该条数据并跳转至「备车管理」「待提交」；